**POPIS MATERIJALA KOJEGA OSIGURAVA POVJERENSTVO**

**H – KATEGORIJA, ELEKTRONIKA, DRŽAVNA RAZINA 2020./2021.**

OTPORNICI:

10 kΩ, 6 komada;

100 kΩ, 2 komada;

390 kΩ, 1 komad;

12 kΩ, 1 komad;

22 kΩ, 1 komad;

2,2 kΩ, 1 komad;

680 Ω, 1 komad;

1 kΩ, 1 komad;

50 kΩ, polu-promjenljivi potenciometar, mali ležeći, 1 komad;

KONDENZATORI:

100 nF, poliesterski, 5 komada;

100 µF / 25 V, elektrolitski, 1 komad;

470 µF / 35 V, elektrolitski, 1 komad;

INTEGRIRANI SKLOPOVI:

CD4536, 1 komad;

78L09, 1 komad;

SVJETLEĆE DIODE:

crvene svjetleće diode Ø 5 mm, 2 komada;

ISPRAVLJAČKE DIODE:

1N4148, 1 komada;

1N4007, 2 komada;

TRANZISTOR:

BC327, 1 komad;

RELEJ:

RAS1210, 1 komad;

PREKIDAČ:

4 × dip-switch, 1 komad;

OSTALO:

podnožje DIL16, 1 komad;

priključak za bateriju od 9 V, 1 komad;

ženski konektor za ispravljač 5/2,1 mm VOLTCRAFT, 1 komad;

plava dvopolna stezaljka, 1 komad;

dvožilni kabel (crveno-crno) za zvučnike, 100 mm;

izolirana bakrena žica Ø 0,5 mm, 100 mm;

jetkana tiskana pločica, 1 komad.